Драйвер PS/PCL/XPS/FAX принтера KONICA MINOLTA C3850 Series
==========================================================================
Ver. 3.1.2.0

Примечание к установке
===========================

- Перед началом установки закройте все другие программы.


По драйверам PS/PCL вместе
===========================================

- В среде, в которой драйвер принтера был установлен 
  по методу "Point and Print" (Покажи и печатай), 
  отредактируйте в папке Принтеры «Быструю настройку» 
  или «Водяной знак».

- Разборка по копиям в принтере...
  По возможности запретите в аппликации разборку по копиям
  и разрешите ее в драйвере принтера.
  Разборка по копиям применима если на вкладке Конфигурировать
  по пункту Жесткий диск принято значение Запретить.

- Если шрифт в документе не отвечает требуемому, попробуйте 
  поменять следующие настройки. 
  Вкладка Качество -> Настройки шрифтов -> Загрузить формат 
  шрифта: поменять на Растровый
  Вкладка Качество -> Настройки шрифтов -> Применить шрифты 
  принтера: поменять на Запретить

- При сшивании нескольких экземпляров сконфигурируйте следующие настройки:
Отмените выбор «Файл» -> «Печать» -> «По копиям».
Отметьте галочкой «Файл» -> «Печать» -> «Свойства принтера» -> «Вкладка Базовая» -> «По копиям». 

- Водяной знак может не распечататься  в комбинации со следующими функциями.В таком случае измените настройку Цвет водяного знака с Черного на Оттенки серого или Цветной и настройте опцию Прозрачный на Выкл. или измените настройки следующих функций:

Масштабирование, Н страниц на лист, Место переплета, Оттенки серого

- При двусторонней печати на тонкой или переработанной бумаге плотностью 60 г/м2 или менее в условиях высокой температуры и влажности выбирайте "Переработанная" в  [Тип бумаги].


Примечания по драйверу PS
=============================================

- Для печати в режиме "Брошюра" существуют следующие ограничения:

Установите параметр "Свойства" -> "Вкладка ''Дополнительно''" -> "Проход PostScript" на "Выключить" и начните печать.
При выборе в приложениях Microsoft Office опции заливки  "градиентная" печать может быть выполнена некорректно.

- Если объем загружаемых данных превысит несколько сот 
  мегабайтов, то в зависимости от операционной системы может
  высветиться предупреждение (Нехватка памяти). 
  Проблема устраняется путем запрещения следующих опций.
  Вкладка Расширенные -> Расширенные функции печати
  Свойства -> Вкладка Расширенные -> Разрешить расширенные 
  функции печати

- Режим «Буклет» не применим параллельно со следующей настройкой.
  Порт: SMB или Internet Port
  Вкладка Расширенные -> Расширенные функции печати: Запрещено
  Свойства -> Вкладка Расширенные -> Разрешить расширенные 
  функции печати: Не отмечено.

- В аппликации File Maker 4.0, настройте «Место переплета» 
  в папке Принтеры.


Примечания по драйверу PCL
==============================================

- В аппликации CorelDRAW печать документа будет длиться очень 
  долго или появится сообщение «Ошибка PCL XL (Нехватка памяти)»,
  если в заливке объектов применить трафарет с переходом тонов.
  Проблему можно устранить путем следующей настройки опций CorelDRAW:
  Файл -> Печать -> Смешанный: отметьте «Растеризовать всю страницу»

- В аппликации Microsoft Publisher импортированные картинки 
  в формате JPEG могут печатать вверх ногами.
  В таком случае измените размеры картинки в другой аппликации,
  а потом импортируйте ее в Microsoft Publisher.


Примечания и ограничения по драйверу XPS
========================================================================

- Драйвер XPS применим лишь при наличии в составе устройства жесткого диска.

- При печати в сети LAN многостраничного файла, ограничения операционной системы приведут 
  к истечению таймаута задания и файл может не распечататься. 
  В таком случае необходимо продлить таймаут принтера.

- По левому, правому, верхнему и нижнему краю примите значение не менее 5 мм, в том числе 
  и в тех случаях, когда драйвер XPS предусматривает настройку в утилите (например в Microsoft Word),
  величины краев 0 мм.
  При настройке величины краев менее 5 мм, не распечатаются края документа в диапазоне 5 мм от левой,
  правой, верхней и нижней кромки страницы. 
  
- Применение данного драйвера XPS может привести к следующему.
    Цвет распечатки будет отличаться от оригинала. 
    Прозрачные части оригинала окажутся на распечатке непрозрачными. 
    Распечатается линия, которой на оригинале нет. 

- Печать в файл с помощью функции [Разрешить двунаправленную поддержку] на вкладке [Порты], учитывая 
  ограничения операционной системы, может длиться весьма долго. 
  В этой связи при печати в файл не пользуйтесь функцией [Разрешить двунаправленную поддержку] 
  на вкладке [Порты].

- Учитывая ограничения операционной системы, не предусмотрена печать с помощью функции [Печатать прямо
  в принтер] на вкладке [Расширенные].

- Даже при печати в оттенках серого, счетчик принтера при выборе по функции [Цветовой режим] на вкладке
  [Качество] опции [Цветной], будет считать документ цветным.
  Если документ надо считать как [Черно-белый], выберите по функции [Цветовой режим] опцию [Оттенки серого].

- Следующие функции не поддерживаются в утилите WPF (XPS Viewer и т.д.)
    вкладка [Водяной знак/Надпечатка] - [Создать  надпечатку]
    вкладка [Конфигурировать] - [Получить настройки] - [Автоматически]


Примечания по принтера
==========================================

- Прежде чем печатать через порт IPP с помощью драйвера XPS для Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2, закройте спулер печати.Отгрузка печатных заданий при открытом спулере может привести к сбою печати. В таком случае откройте спулер в режиме Администратора, удалите все задания, закройте спулер, а потом отгрузите задания. 

- Печать водяных знаков при использовании драйвера PostScript может давать сбои при выборе Оттенков серого и режимов уменьшенной печати или N страниц на лист. В таком случае: 
 - выберите другие варианты в секции Быстрая настройка на вкладке Качество
 или
 - в секции Быстрая настройка цветов выберите Своя, щелкните по кнопке Детали и в открывшемся диалоговом окне   выберите по пункту Полутона в секции Графика иную настройку, но не Детали.

- При печати большого количества страниц с помощью IPP в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2, может распечататься страничка ошибок.
Воспользуйтесь портом RAW или LPR.
Сплошную печать выполняйте по частям. 

- При печати большого количества страниц с помощью WSD в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2, может иметь место ее преждевременное прекращение.
Чтобы печатать, смените порт. 

- Если в окне установки появляется одно из следующих сообщений, измените настройку Имя устройства в Настройках аппарата PageScope Web Connection.

  Возможные сообщения об ошибках:
  - Имя принтера не может содержать символы '\' и ','. Задайте новое имя принтера.

  - Установка была отменена и поэтому не выполнена до конца.

OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* Названия компаний и изделий в настоящем документе являются регистрированными торговыми марками их законных владельцев.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2012 KONICA MINOLTA, INC.
