Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA C3850 Series PS/PCL/XPS/FAX
==============================================================
Ver. 3.1.2.0

Note d'installation
===================

- Fermer tous les autres programmes avant de lancer l'installation.


Notes communes pour pilotes PS/PCL
==================================

- Dans l'environnement que les pilotes d'imprimante ont
  installé via la méthode "Point and Print", veuillez 
  préalablement éditer "Easy Set" ou "Filigrane" dans le
  dossier Imprimantes.

- Pour permettre à l'imprimante d'effectuer le tri de 
  copies :
  Désactiver les options de tri éventuellement disponibles
  dans votre application, et activez-les dans le pilote de
  l'imprimante.
  La fonction de tri de copies ne peut être utilisée que
  si le Disque dur est Désactivé sur l'onglet Configurer.

- Si la police du document ne s'imprime pas correctement, 
  essayez de modifier les options suivantes :  Onglet Qualité 
  -> Paramètres police -> Télécharger format
  de police : sélectionnez Bitmap
  Onglet Qualité -> Paramètres police -> Utiliser les polices 
  de l'imprimante : désactivez cette option

- Pour agrafer des copie multiples, définissez les paramètres suivants :

"Fichier" -> "Imprimer" -> Option "Assembler" : désactivée (case non cochée)
"Fichier" -> "Imprimer" -> "Propriétés de l'imprimante" -> Option "Assembler" :
 activée (case cochée) sur l'onglet Paramètres de base.
 
- Il est possible que le filigrane ne s'imprime pas avec la combinaison de fonctions suivantes. Dans ce cas, choisissez Couleur au lieu de Noir ou de Niveaux de gris pour le filigrane et sélectionnez l'option Désactivé pour Transparent ou modifiez les paramètres des fonctions :

Zoom, N-up, Reliure, Décalage, Niveaux de gris

- Pour imprimer en recto-verso sur papier fin ou recyclé inférieur ou égal à 64g/m2 dans un environnement où la température et le taux d'humidité sont élevés, veuillez sélectionnner "Recyclé" pour [Type de papier].


Notes pour pilote PS
====================

- L'impression "Livret" comporte les limitations suivantes :

Régler "Propriété" -> "Onglet Avancé" -> "Postscript direct" sur "Désactiver" et imprimer.
L'impression risque d'être incorrecte en spécifiant "Dégradé" pour "Couleur de remplissage" avec les applications Microsoft Office.

- Lorsque les données du spool excèdent quelques centaines
  de méga-octets, un message d'avertissement (mémoire
  insuffisante) peut s'afficher sur votre ordinateur.
  Pour résoudre ce problème, désactivez l'option suivante :
  Onglet Avancé -> Fonctions d'impression avancées
  Propriétés -> Onglet Avancé -> Fonctions d'impression 
  avancées

- L'option "Livret" ne peut pas être utilisée avec les 
  paramètres suivants :
  Port: SMB ou Internet
  Onglet Avancé -> Fonctions d'impression avancées : 
  Désactivé
  Propriétés -> Onglet Avancé -> Fonctions d'impression 
  avancées : Désactivé (case non cochée)

- Avec l'application File Maker 4.0, veuillez définir la
  "Position de reliure" à partir du dossier Imprimantes.


Notes pour pilote PCL
=====================

- Dans l'application CorelDRAW, votre document peut mettre 
  du temps à s'imprimer ou le message "Erreur PCL XL (Mémoire 
  insuffisante)" peut s'afficher si un motif de dégradé est
  utilisé pour le remplissage de l'objet. Pour résoudre ce
  problème, veuillez sélectionner l'option CorelDRAW 
  suivante :
  Fichier->Imprimer->Divers : cochez "Rastériser toute la 
  page"

- Dans Microsoft Publisher, les images JPEG importées peuvent
  s'imprimer sens dessus dessous. Dans ce cas, veuillez
  modifier la taille de l'image dans son application 
  d'origine avant de l'importer dans Publisher.


Notes et Restrictions pour pilote d'imprimante XPS
==================================================

- Pour utiliser ce pilote d'imprimante XPS, un disque dur doit être installé sur
  le périphérique.

- Quand vous imprimez un fichier de plusieurs pages via le port LAN, une erreur de
  fin de délai peut se produire du fait d'une limitation du système d'exploitation,  
  empêchant l'impression.
  Dans ce cas, veuillez utiliser ce port en allongeant le délai de fin de travail
  de la machine.

- Veuillez entrer une valeur supérieure à 5 mm pour les marges de gauche, de droite,
  du haut et du bas, même si une marge de 0 mm peut être définie avec ce pilote
  d'imprimante XPS lorsqu'il est utilisé avec une application permettant de définir
  des marges, telles que Microsoft Word.
  Si la marge définie est inférieure à 5 mm, rien ne s'imprime dans une marge de
  5 mm à partir des bords gauche, droit, supérieur et inférieur de la feuille. 

- En imprimant via ce pilote d'imprimante XPS, les résultats indésirables suivants
  peuvent se produire :
  - Le document s'imprime avec des couleurs différentes de celles de l'original.
  - Les zones transparentes dans l'original s'impriment en aplats opaques.
  - Des lignes ne figurant pas dans l'original sont imprimées.

- Pour faire une sortie en fichier, si l'option [Activer support bidirectionnel] est 
  activée sur l'onglet [Ports], le temps de traitement peut être très long du fait
  d'une limitation du système d'exploitation.
  Veuillez effectuer la sortie en fichier en désactivant préalablement l'option
  [Activer support bidirectionnel] sur l'onglet [Ports].

- En raison d'une limitation du système d'exploitation, l'impression ne peut pas se 
  faire si l'option [Envoi direct sur l'imprimante] sur l'onglet [Avancé] est 
  activée.

- Un document en niveaux de gris est comptabilisé comme document [Couleur] par la
  machine, si l'option [Couleur] est sélectionnée comme [Mode couleur] sur l'onglet  [Qualité] pour son impression.
  Pour qu'il soit comptabilisé commme impression [Noir], veuillez sélectionner 
  [Niveaux de gris] comme [Mode couleur] sur l'onglet [Qualité] avant de l'imprimer.

- Les fonctions suivantes ne sont pas supportées en application WPF (Viewer XPS, 
  etc.).
  - Onglet [Filigrane/Calque] : [Créer calque]
  - Onglet [Configurer] : [Acquérir réglages]-[Auto]


Notes pour d'imprimante
=======================

- Quand vous imprimez par le biais du pilote XPS pour Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2 via IPP, veuillez fermez le spooler.
Si le spooler est ouvert, l'impression peut ne pas s'effectuer correctement.
Si cela se produit, ouvrez le spooler en mode Administrateur, supprimez tous les travaux, fermez le spooler et relancez vos impressions.

- Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer un filigrane via le pilote PostScript avec les options de Niveaux de gris et de mise en page réduite ou N-up activées. Dans ce cas, veuillez essayer ce qui suit :
 - sélectionnez d'autres options de Couleur rapide sur l'onglet Qualité 
 ou
 - sélectionnez Personnalisé dans Couleur rapide, cliquez sur le bouton Détails et choisissez une option autre que Détail dans la boîte de dialogue Demi-ton du graphique qui s'affiche.

- Une page d'erreur peut être produite quand vous imprimez plusieurs pages via le port IPP sous Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Utilisez alors le port Raw ou LPR.
Le cas échéant, respectez un certain délai entre des impressions sucessives. 

- L'impression peut finir prématurément quand vous imprimez plusieurs pages via le port WSD sous Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Veuillez alors changer de port d'impression.

- Si l'un des messages d'erreur suivants s'affiche sur l'écran d'installation, modifiez la configuration du nom périphérique dans les paramètres machine de PageScope Web Connection.

  Messages d'erreur à afficher :
  - Un nom d'imprimante ne peut pas contenir les caractères « \ » ou « , ». Spécifiez un autre nom.

  - L'installation a été annulée et n'est pas terminée.

OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.

* Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2012 KONICA MINOLTA, INC.
