Driver stampante PS/PCL/XPS/FAX KONICA MINOLTA C3850 Series
===========================================================
Ver. 3.1.2.0

Nota di installazione
=====================

- Chiudere tutti i programmi prima di avviare l'installazione.


Caratteristiche comuni a driver PS/PCL
======================================

- Nell'ambiente in cui i driver della stampante sono installati con il metodo "Point & Print", 
modificare prima "Easy Set" o "Filigrana" nella cartella Stampante.

- Fascicolazione sulla stampante
Disabilitare la fascicolazione nell'applicazione ed abilitarla nel driver della stampante.
La fascicolazione può essere usata se il disco rigido è disabilitato nel registro Configurazione.

- Se i caratteri del documento non vengono stampati come previsto, modificare le seguenti
 opzioni:
  Registro Qualità -> Impostazioni tipo di carattere 
       -> Formato di scaricamento caratteri: impostare su Bitmap
  Registro Qualità -> Impostazioni tipo di carattere 
       -> Utilizza i caratteri della stampante: impostare su disabilitato

- Configura le seguenti impostazioni per graffare più copie:

Deseleziona "File" -> "Stampa" -> "Fascicola".
Controlla "File" -> "Stampa" -> "Proprietà stampante" -> "Fascicola" in impostazioni base.

- La filigrana può essere non stampata con una combinazione delle seguenti funzioni.
In questo caso modificare il colore della filigrana da Nero o Scala di grigi a Colore ed impostare Trasparente su Disattivo, oppure modificare le impostazioni delle seguenti funzioni:

Zoom, Pagine per foglio, Spostamento rilegatura, Scala di grigi.

- Per stampare su entrambe le facciate di carta sottile o di carta riciclata con grammatura di 64 g/m2 o minore in un ambiente con alta temperatura ed alta umidità, selezionare "Riciclata" in [Tipo di carta].


Note sul driver PS
==================

- Per la stampa di un "Opuscolo" esistono le seguenti limitazioni:

Configurare "Proprietà" -> "Scheda Avanzate" -> "Pass-through PostScript" a "Disattiva" e stampare.
La stampa potrebbe non essere eseguita in modo accurato se si specifica la "Sfumatura" per "Colore riempimento" con le applicazioni Microsoft Office.

- Se i dati di spooling supera qualche centinaio di megabyte, può essere emesso un avviso 
(memoria insufficiente) a seconda del sistema.
Per risolvere questo problema, disabilitare le seguenti opzioni:
  Registro Avanzate -> Funzioni avanzate di stampa
  Proprietà -> registro Avanzate -> Abilita funzioni avanzate di stampa

- "Booklet" non può essere usato con le seguenti impostazioni:
  Porta: SMB o Internet
  Registro Avanzate -> Funzioni avanzate di stampa: disattive
  Proprietà -> registro Avanzate -> Abilita funzioni avanzate di stampa: non selezionate

- In File Maker 4.0 impostare "Posizione di rilegatura" nella cartella Stampanti.


Note sul driver PCL
===================

- In CorelDRAW è necessario molto tempo per stampare il documento o viene emesso un 
"Errore PCL XL (memoria insufficiente)" se si impiegano motivi come gradazione per riempire l'oggetto.
Per risolvere questo problema, impostare le opzioni di CorelDRAW nel modo seguente:
  File->Stampa->Varie: selezionare "Rasterizza tutta la pagina"


- In Microsoft Publisher un'immagine JPEG importata può essere stampata capovolta.
In questo caso ridimensionare l'immagine in un'altra applicazione e reimportarla in Publisher.


Note e restrizioni per il driver della stampante XPS
====================================================

- Per usare questo driver della stampante XPS deve essere installato un disco rigido in una periferica.

- Se si stampa un file con un grande numero di pagine via LAN, si verifica l'errore di timeout a causa
  della restrizione dell'OS e la stampa puň non riuscire.
  In questo caso aumentare il tempo di timeout della macchina.

- Immettere un valore maggiore di 5 mm per il margine sinistro, destro, superiore ed inferiore anche se
  il margine puň essere impostato su 0 mm quando questo driver della stampante XPS č selezionato in
  un'applicazione in grado di impostare il margine come Microsoft Word.
  Se il margine viene impostato su un valore minore di 5 mm, nell'area alla distanza di 5 mm dal bordo
  sinistro, destro, superiore ed inferiore non viene stampato niente.

- Nella stampa con questo driver della stampante XPS si possono avere i seguenti risultati.
    La stampa avviene con colore diverso dall'originale.
    La parte trasparente dell'originale viene stampata non trasparente.
    Viene stampata la linea che non si trova sull'originale.

- Se si emette la stampa in un file selezionando [Abilita supporto bidirezionale] del registro [Porte],
  il processo puň richiedere un tempo considerevoli a causa della restrizione dell'OS.
  In questo caso, per emettere la stampa in un file deselezionare [Abilita supporto bidirezionale]
  del registro [Porte].

- La stampa non avviene a causa della restrizione dell'OS se si seleziona [Stampa direttamente sulla
  stampante] del registro [Avanzate].

- Anche se si tratta di un documento nella scala di grigio, selezionando [Colore] in [Seleziona colore]
  del registro [Qualitŕ], il contatore di stampa della macchina lo conta come [Colore].
  Per contarlo come [Nero], selezionare [Scala dei grigi] in [Seleziona colore].

- Le seguenti funzioni non sono supportate nell'applicazione WPF (XPS Viewer, ecc.).
    Registro [Filigrana/Overlay] - [Crea overlay]
    Registro [Configura] - [Acquisisci impostazioni] - [Auto]


Note sul stampante
==================

- Chiudere lo spooler prima di stampare dal driver XPS per Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2 tramite IPP.
La stampa può non avvenire correttamente se si invia il lavoro con lo spooler aperto.
In questo caso aprire lo spooler in modalità amministratore, eliminare dei lavori, chiudere lo spooler ed inviare i lavori.

-La filigrana può essere non stampata dal driver PostScript se si seleziona Scala di grigi e stampa ridotta o Pagine per foglio. In questo caso tentare quanto segue:
 - selezionare altre alternative in Configurazione rapida del colore del registro Qualità
 oppure
 - selezionare Personalizzato in Configurazione rapida del colore, fare clic sul pulsante Dettagli e selezionare alternative diverse da Dettagli in Mezzi toni di Grafica nella finestra di dialogo aperta.

- Può essere emessa una pagina di errore se si stampa un numero di pagine usando la porta IPP di Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Usare la porta Raw o la porta LPR.
Per stampare in sequenza, stampare ad intervalli.

- La stampa può terminare prematuramente se si stampa un numero di pagine via WSD in Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Cambiare porta per stampare.

- Quando uno dei seguenti messaggi di errore è visualizzato nella schermata di installazione, modificare l'impostazione Nome periferica nelle Impostazioni macchina di PageScope Web Connection.

  Messaggi di errore da visualizzare:
  - Un nome stampante non può contenere i caratteri '\' o ','. Specificare un nuovo nome stampante.

  - L'installazione è stata annullata e non è stata completata.
  
OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.

* I nomi delle compagnie e dei prodotti citati nel presente documento sono marchi di fabbrica delle
rispettive compagnie.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2012 KONICA MINOLTA, INC.
