Ovladač PS/PCL/XPS/FAX tiskárny KONICA MINOLTA C3850 Series
===========================================================
Ver. 3.1.2.0

Poznámka k instalaci
=====================

- Než zahájíte nastavení, zavřete všechny ostatní programy.


Společné pro ovladač PS/PCL
===========================

- V prostředí, v němž byl ovladač tiskárny instalován s využitím
  metody "Point and Print" (Ukaž a tiskni), upravte ve složce
  Tiskárny nastavení pro "Rychlé nastavení" nebo "Vodoznak".

- Kompletování kopií v tiskárně...
  Pokud je to možné, potlačte v aplikaci kompletování kopií 
  a povolte je v ovladači tiskárny.
  Kompletování lze používat, pokud je na kartě Konfigurovat
  pro položku Pevný disk zvoleno Vypnuto.

- Pokud se v dokumentu netisknou písma podle předpokladů, 
  zkuste změnit následující nastavení.
  Karta Kvalita -> Nastavení písma -> Načíst formát písma:
  změňte na Bitmapové
  Karta Kvalita -> Nastavení písma -> Použít písma tiskárny:
  změňte na Vypnuto

- Při sešívání vícenásobných kopií upravte následující nastavení:

Zrušte označení pole "Soubor" -> "Tisk" -> "Kompletovat".
Označte pole "Sobor" -> "Tisk" -> "Vlastnosti tiskárny" -> "Karta Základní" -> "Kompletovat". 

- Vodoznak se možná nevytiskne při použití následujících funkcí.
V takovém případě změňte nastavení Barva vodoznaku z Černá nebo Stupně šedé na Barevný a nastavte funkci Průhledný na Vypnuto nebo změňte nastavení následujících funkcí:

Zoom, Více stran na list, Umístění vazby, Stupně šedé

- Při tisku po obou stranách tenkého nebo recyklovaného papíru o gramáži 64 g/m2 nebo nižší v prostředí o vysoké teplotě a vysoké vlhkosti zvolte "Recyklovaný" v [Druh papíru] .


Poznámky pro ovladač PS
=======================

- Pro tisk "brožury" existují následující omezení:

Nastavte "Vlastnosti" -> "záložka Upřesnit" -> "Předávání PostScript" na "Zakázat" a tiskněte.
V aplikacích Microsoft Office nemusí s nastavením "gradient" na "barva výplně" proběhnout tisk správně.

- Pokud velikost zařazovaných dat překročí několik set 
  megabajtů, může se v závislosti na operačním systému
  zobrazit výstraha (Nedostatek paměti).
  Problém odstraníte vypnutím následujících voleb.
  Karta Rozšířené -> Rozšířené funkce tisku
  Vlastnosti -> Karta Rozšířené -> Povolit rozšířené funkce tisku


- Položku "Brožura" nelze používat současně s následujícím
  nastavením.
  Port: SMB nebo Internet Port
  Karta Rozšířené -> Rozšířené funkce tisku: Vypnuto
  Vlastnosti -> Karta Rozšířené -> Povolit rozšířené funkce
  tisku: Nezatrženo

- V aplikaci File Maker 4.0, nastavte položku "Umístění vazby"
  ve složce Tiskárny.


Poznámky pro ovladač PCL
========================

- V aplikaci CorelDRAW bude tisk dokumentu trvat velmi dlouho
  nebo se zobrazí hlášení "Chyba PCL XL (Nedostatek paměti)",
  pokud pro výplně objektů použijete vzory s přechody tónů.
  Problém vyřešíte tak, že nastavíte následující položky 
  v CorelDRAW:
  Soubor -> Tisk -> Další: označte "Rastovat celou stránku"

- V aplikaci Microsoft Publisher se mohou importované obrázky
  formátu JPEG tisknout vzhůru nohama.
  V tomto případě změňte velikost obrázku v jiné aplikaci, 
  a potom jej importujte do aplikace Publisher.


Poznámky a omezení pro ovladač XPS 
==================================

- Ovladač XPS lze použít, pouze pokud má zařízení instalován pevný disk.

- Pokud v síti LAN tisknete soubor s mnoha stránkami,
  dojde vzhledem k omezením operačního systému k chybě
  prodlevy a soubor se nemusí vytisknout.
  V tomto případě prodlužte prodlevu tiskárny.

- Pro levý, pravý, horní a dolní okraj zadejte hodnotu minimálně 5 mm, a to i když ovladač XPS umožňuje 
  po zvolení v aplikaci, umožňující nastavit okraje (například Microsoft Word), zadat pro okraje
  hodnotu 0 mm.
  Pokud nastavíte okraje na méně než 5 mm, v ploše do 5 mm od levého, pravého, horního a dolního okraje
  se nic nevytiskne.
  
- Při používání tohoto ovladače XPS může dojít k těmto výsledkům.
    Tiskne se jinou barvou, než je v použita originále.
    Části obrazu, které jsou v originále průhledné, na výtisku nejsou průhledné.
    Vytiskne se čára, která není v originále.

- Tisk do souboru pomocí funkce [Povolit obousměrnou podporu] na kartě [Porty]
  může trvat vzhledem k omezením operačního systému značně dlouho.
  Při tisku do souboru proto raději nepoužívejte funkci [Povolit obousměrnou podporu]
  na kartě [Porty].

- Vzhledem k omezením operačního systému není možné tisknout pomocí funkce
  [Tisknout přímo do tiskárny] na kartě [Pokročilé].

- I když tisknete dokument ve stupních šedé, bude počitadlo na tiskárně po zvolení možnosti
  [Barva] pro funkci [Barevný režim] na kartě [Kvalita] považovat dokument za barevný.
  Má-li se dokument počítat jako [Černá], zvolte pro [Barevný režim] možnost [Stupně šedé].

- Následující funkce nejsou podporovány v aplikaci WPF (XPS Viewer atd.).
    karta [Vodoznak/Přetisk] - [Vytvořit přetisk]
    karta [Konfigurovat] - [Získat nastavení] - [Automaticky]


Poznámky pro tiskárny
=====================

- Před tiskem přes IPP s využitím ovladače XPS pro Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2 ukončete službu zařazování tisku.
Pokud odešlete úlohy při spuštěné službě zařazování, nemusí se vytisknout správně.
V tomto případě spusťte službu zařazování v režimu Správce, vymažte všechny úlohy, ukončete službu a potom odešlete úlohy.

- Vodoznaky se nemusí vytisknout s využitím PostScriptového ovladače, pokud zvolíte Stupně šedé a zmenšený tisk nebo Více stran na list. V tomto případě: 
 - zvolte jiné alternativy v sekci Rychlé nastavení barev na kartě Kvalita
 nebo
 - v sekci Rychlé nastavení barev zvolte Vlastní, klepněte na tlačítko Detaily a v dialogovém okně, které se otevře, zvolte pro položku Polotóny v sekci Grafika jiné nastavení než Detaily.

- Pokud tisknete velké množství stránek pomocí IPP z operačního systému Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2, může se vytisknout chybová stránka.
Použijte port RAW nebo LPR.
Chcete-li tisknout nepřetržitě, tiskněte po částech.

- Tisk může předčasně skončit, pokud tisknete množství stránek pomocí WSD z operačního systému Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Tisk spustíte změnou portu.

- Když se při instalaci objeví některé z následujících chybových hlášení, změňte nastavení Název stroje v Nastavení stroje pro PageScope Web Connection.

  Zobrazená chybová hlášení:
  - Název tiskárny nesmí obsahovat znaky '\' ani ','. Zadejte nový název tiskárny.

  - Instalace byly stornována a nebyla dokončena.

OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* Názvy společností a produktů v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky
  příslušných společností.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2012 KONICA MINOLTA, INC.
