KONICA MINOLTA C3850 Series PS/PCL/XPS/FAX Printer Driver
=========================================================
Ver. 3.1.2.0

Opmerking bij de installatie
=============================

- Sluit alle andere programma's voordat u begint met de instelling.


Algemeen voor de PS/PCL driver
==============================

- In geval dat printer drivers zijn geïnstalleerd met behulp van "Point
  and Print", bewerk "Easy Set' of "Watermerk" in de printer folder.

- Sorteerfunctie door de printer...
  Schakel de sorteerfunctie in de applicatie uit (indien beschikbaar)
  en schakel de sorteerfunctie in de printer driver aan.
  Sorteren kan worden gebruikt indien "Hard disk" is aangeschakeld
  in het Configuratie tabblad.

- Indien het lettertype in een document niet afdrukt zoals verwacht, probeer dan
  de volgende instellingen te wijzigen:

  Kwaliteits tabblad -> Lettertypeinstelling -> Download Font Formaat: wijzig naar bitmap
  Kwaliteits tabblad -> Lettertypeinstelling -> Gebruik lettertypen: Uitschakelen

- Configureer de volgende instellingen om meerdere kopieen te nieten:
 
Deselecteer "Bestand" -> "Adrukken" -> "Sorteren".
Selecteer   "Bestand" -> "Adrukken" -> "Printer Eigenschappen" -> "Sorteren" in basic tabblad.

- Bij bepaalde combinaties van de volgende functies drukt de printer het watermerk niet af. In dat geval verandert u de Kleur van het watermerk van Zwart of Grijswaarden in Kleur, en stelt u transparant op Uit, of verandert u de instelling van de volgende functies. 

Zoomen, N-op, Bindmarge, Grijswaarden

- Wanneer u op beide zijden van dun of gerecycled papier van 64g/m2 of minder afdrukt in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid, moet u "Gerecycled" selecteren in [Papier type].


Kanttekeningen voor de PS driver
================================

- De volgende beperkingen zijn van toepassing voor "Boekje" afdrukken:

Configureer "Eigenschap" -> "Tabblad Geavanceerd" -> "PostScript-passthrough" voor "Uitschakelen" en afdrukken.
Dit zal mogelijk niet correct worden afgedrukt wanneer u "Kleurovergang" hebt geselecteerd voor de "Opvulkleur" bij Microsoft Office-toepassingen.

- Indien de spool-data meer dan een paar honderd Megabytes omvat, kan er een waarschuwing
  verschijnen (onvoldoende geheugen) op uw systeem.
  Om dit probleem te ondervangen, schakelt u de volgende optie's uit:
  Geavanceerd tabblad -> Geavanceerde printer kenmerken.
  Eigenschappen -> Geavanceerd tabblad -> Geavanceerde printkenmerken aanschakelen.

- "Boekje" kan niet worden gebruikt met de volgende instelling:
  Poort : SMB of Internet poort
  Geavanceerd tabblad -> Geavanceerde printkenmerken : Niet gecontroleerd
  Eigenschappen -> Geavanceerd tabblad -> Geavanceerde printkenmerken aanschakelen : Niet gecontroleerd

- In FileMaker 4.0 dient u de "Bindpositie" in de printer folder aan te geven.


Kanttekeningen voor de PCL driver
=================================

- In CorelDraw kan het printen van een document een lange tijd in beslag nemen of
  een foutcode genereren (PCL XL fout - Onvoldoende gehuegen), indien een object
  een gegradueerde vulling heeft. Om dit probleem op te lossen, s.v.p. gebruik dan
  het volgende in de CorelDraw applicatie: Bestand -> Druk af -> Misc : controleer "Rasterize
  entire page".

- In Microsoft Publisher, kunnen geïmporteerde JPEG bestanden mogelijk omgekeerd
  (180 graden) worden afgedrukt. In dit geval kunt u het bestand herschalen in een andere
  applicatie voordat u het in Publisher (wederom) importeert.


Aantekeningen en restricties voor het XPS stuurprogramma
========================================================

- De vaste schijf moet worden ge・stalleerd in een apparaat, om dit XPS 
  printerstuurprogramma te gebruiken.

- Wanneer u een bestand met veel pagina's afdrukt via LAN, geeft het besturingssysteem 
  een "timeout" fout, waarna u niet meer kunt afdrukken.
  In dat geval moet u de drempelwaarde voor de timeout hoger instellen.

- Voer een waarde van meer dan 5 mm in voor de linker-, rechter-, boven- en ondermarge, 
  hoewel een marge van 0 mm mogelijk is wanneer dit XPS printerstuurprogramma is 
  geselecteerd in een toepassing die marges kan instellen, zoals Microsoft Word.
  Wanneer u een marge van minder dan 5 mm instelt, drukt de printer niets af in 
  een marge van 5 mm vanaf de linker-, rechter, boven- en onderrand van het papier.

- De volgende resultaten kunnen zich voordoen wanneer u afdrukt met behulp van dit 
  XPS printerstuurprogramma.
    Het wordt in een andere kleur dan het origineel afgedrukt.
    De printer drukt het gedeelte dat in het origineel transparant is, niet transparant af.
    De printer drukt de regel af die niet op het origineel voorkomt.

- Wanneer u uitvoert naar het bestand door [Bidirectionele ondersteuning inschakelen] op 
  het tabblad [Poorten] te activeren, kan het een tijdje duren ten gevolge van een 
  restrictie van het besturingssysteem.
  Gebruik deze toepassing door [Bidirectionele ondersteuning inschakelen] op het 
  tabblad [Poorten] uit te schakelen, wanneer u uitvoert naar het bestand.

- Restrictie van het besturingssysteem verhindert het afdrukken wanneer 
  [Direct afdrukken op de printer] op het tabblad [Geavanceerd] is geactiveerd.

- Ook wanneer het een document met grijswaarden is: wanneer u [Color] hebt gekozen 
  via [Kleur selecteren] op het tabblad [Quality], telt de drukteller van de machine het als [Kleur].
  Wanneer u het wilt tellen als [Zwart], selecteer dan [Grijswaarden] bij [Kleur selecteren].

- Een WPF-toepassing (XPS Viewer, et cetera) heeft de volgende functies niet ondersteund.
    Tabblad [Watermerk/Overlay]: [Maak overlay aan]
    Tabblad [Configuratie]: [Instellingen oproepen]: [Auto]


Kanttekeningen voor de Printer
==============================

- Sluit de spooler wanneer u afdrukt met het XPS stuurprogramma onder Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2 via IPP. De printer drukt de afdruktaken misschien niet goed af wanneer u opdrachten verzendt met de spooler open. In dat geval opent u de spooler in de Beheerder-modus, verwijdert u eventuele taken, en verzendt u de taken.

- Het PostScript stuurprogramma drukt het watermerk misschien niet goed af wanneer u Grijswaarden selecteert en gereduceerde print of N-op. In dat geval probeert u: - andere alternatieven te selecteren in Snelle kleur op het tabblad Kwaliteit of - Aangepast te selecteren in Snelle kleur, op de knop Details te klikken, andere alternatieven te selecteren dan Detail in Halftint van Afbeeldingen in het openstaande dialoogvenster.

- Er kan een foutpagina worden uitgevoerd wanneer u een een aantal pagina's afdrukt via de IPP-poort op Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Gebruik de Raw- of LPR-poort.
Als u opeenvolgend wilt afdrukken, moet u met intervallen afdrukken.

- Het afdrukken kan voortijdig worden beëindigd als u een aantal pagina's afdrukt via WSD op Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2.
Wijzig de poort voor de afdruk.

- Wanneer één van beide foutberichten wordt weergegeven op het installatiescherm, verander dan de instelling Apparaatnaam bij de Machine-instellingen van PageScope Web Connection.

  Weer te geven foutberichten:
  - Een printernaam kan de tekens '\' of ',' niet bevatten. Geef een nieuwe printernaam op.

  - Installatie is geannuleerd en niet voltooid.

OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.

* Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn de gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
-----------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2012 KONICA MINOLTA, INC.
